---
title: 'Informe desde los terrenos de LGCC'
date: 2023-09-19
activity: 1
place: La Gran Carpa Catedral
city: Cayey
state: 
country: PR
duration: 00:00:00
public: false
thumb: https://directus.carpa.com/assets/4a0fb101-4ed7-48d3-8a68-ba80dc54f01c.png
youtube: 
translations:
files:
  - "[audio](https://directus.carpa.com/assets/69d8e921-3269-4cec-9cb0-a1b79c2739fe)"
  - "[booklet](https://directus.carpa.com/assets/0a55cb43-9b6a-47e1-9d94-ce14bfaf0862)"
  - "[simple](https://directus.carpa.com/assets/088ad228-392a-44a2-a29a-ff82ff2d0e5e)"
---
Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos de los diferentes países.Hoy, martes 19 de septiembre de este año 2023, damos gracias a nuestro Padre celestial por colocar a cada uno de Sus hijos (que somos todos nosotros) en este tiempo final, para así ver cumplidas las promesas que Él tiene para nosotros en este tiempo y ver la materialización de todo el Programa Divino correspondiente a este tiempo final.• Nos encontramos acá en el área de las carreteras del lado oeste, continuamos con la preparación, la instalación de las varetas; y en esa preparación pues va la compactación, como ya ustedes saben, todo el proceso. Y también la instalación de los niveles correspondientes, para colocar las varetas que ustedes ven, que es donde corre el riel de la maestra; y verter los hormigones.Ya estamos en este otro tramo, hoy se van como unas 100 yardas más también; y luego continuaremos en *esta* área, que es la que conecta con el que viene de allá; ya estamos ahí cerquita, ya esta está ahí, ya nos queda entonces *este* tramo, para entonces de *aquí*, de esta área *aquí*, ya sale entonces la otra hacia el otro lado de una de las carreteras que bordea el terreno.Así que hoy estaremos vertiendo este hormigón acá; y pedimos, como siempre, sus oraciones, que Dios siempre nos ayude y nos guarde; y como nos decía nuestro hermano William: <span style="color: #ff0000;">\[WSS\] “cuidándonos de los descuidos”; o sea que siempre uno debe, en todo trabajo que hace, cuidarse también de esos descuidos.</span>Así que, como siempre ha sido en todas las labores en todos los días de trabajo acá en La Carpa, en La Gran Carpa Catedral, que hoy también sea otro día de victoria.Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos, y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.**Video 2**Es la fibra, que es de 2 pulgadas, 2½”, 2 pulgadas tiene la fibra. Este es el cemento que es diseñado - tiene el diseño del que usan en las carreteras.Y a cada 20 pies, 10 pies, es que se le ponen los pernos para el corte para la junta; y el diseño del cemento es a 5000, o sea que lleva más cemento que el cemento normal que se usa en las carreteras, en las aceras o en las casas, en las tortas, en otro tipo de trabajo.Este es un diseño de carretera; o sea, de la carretera de las autopistas, carreteras…, especialmente de las autopistas, pero para que ustedes vean ahí… Ya lo habíamos mostrado, pero vean la fibra que tiene: Es un saco de fibra por cada yarda o…, déjame verificar.¡Cotto!, ¿es un saco de fibra por cada yarda?\[T: *Son 3 libras y media en fibra*\].\[JBP\] 3 libras y media por… 3 libras y media por yarda; o sea, 3 libras y media de fibra por yarda, para que vieran ahí el diseño.Hay áreas donde el diseño es así, pero a la misma vez pues requiere las varillas, que es la que se usa pues en los pisos normales, regulares; y si el piso va a hacer un trabajo también adicional, como fue en el del auditorio, que el mismo piso también tenía que ver con la estabilidad del techo, o la función del… Por ejemplo, como la Carpa es en curva, crea como una sombrilla pues para ese *pull* \[jalón\] hacia arriba, pues el piso tiene que ver con la fundación, tiene - está todo eso en un… pues ahí se usa varilla.Y también, en otros casos, pues ya también, ya saben cuándo es que se usa varilla, en los pisos; pero en este tipo de caso aquí…Hay otros, unas áreas, donde sí colocamos varilla: en las áreas de los *passing* \[paso de tuberías\], de los puentes, también en las áreas de las cuestas…; áreas donde requiere varilla, pues ahí le colocamos, para que vieran esa parte ahí también.Esto más o menos es la explicación; uno la puede dar un poco más técnica, pero más o menos para que entiendan así los hermanos.
